**Erdwärmesonde**

STÜWA Erdwärmesonde GeoHeat®

werkseitig komplett vorgefertigte Doppel-U-Sonde

Sondenrohre aus PE 100-RC (verbesserte Schutzeigenschaften),

Farbe schwarz (RAL9004), SDR 11,

strömungsoptimierter Sondenfuß mit Steckverbindungstechnik

Werksgeprüft mit Einzelprüfzeugnis,

Güteüberwachung nach HR3.26,  A640,

Längenkennzeichnung der Sondenrohre in 1 m Schritten mit

Nullpunkt am Sondenfuß, beschriftet als Erdwärmesondenrohr

Betriebstemperaturen: -20 bis +40 °C

max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)

Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette

Rohrdimension: Wählen Sie ein Element aus.

Sondenlänge: ......... m

Anzahl ........ St.

**Noch Fragen? Wir helfen Ihnen immer gerne weiter :**

**STÜWA Konrad Stükerjürgen GmbH**
Gewerbegebiet Hemmersweg | Hemmersweg 80 | D-33397 Rietberg
Tel.: +49 (0) 5244 407-0 • Fax: +49 (0) 5244 1670
E-Mail: info(at)stuewa.de Homepage: [www.stuewa.de](http://www.stuewa.de)