**Brunnenausbau [⌀** Wählen Sie ein Element aus.**]**

**2.3.100 Edelstahlwickeldrahtfilter** Wählen Sie ein Element aus.**, SW =** Wählen Sie ein Element aus.

Fabrikneue Edelstahlwickeldrahtfilter mit Profildrähten mit

folgenden technischen Spezifikationen:

Nennweite: Wählen Sie ein Element aus.

Durchmesser: AD: xx mm, ID: xx mm

Profiltyp: Profil

Außendruckfestigkeit: >2,0 bar

Schlitzweite: Wählen Sie ein Element aus.

Verbindung: API-Gewindeverbindung

Offene Filterfläche: mindestens xx %

Werkstoff: Wählen Sie ein Element aus.

Geplante Einbauteufe: xx m

Fabrikat der Planung: Stüwa Wickeldrahtfilter

Hersteller: STÜWA Konrad Stükerjürgen GmbH

liefern.

Wählen Sie ein Element aus. **Stck. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**HINWEIS**: Im Rahmen des komplexen Stahlsortiments, wird ausschließlich individuell nach Ihrem Kundenwunsch produziert.  
Hier erhalten Sie nur als Beispiel Textbausteine. Diese ersetzen keine technische Auslegung durch ein Ingenieurbüro.

Kontaktieren Sie für eine Beratung oder ein projektbezogenes Angebot bitte unsere Fachabteilung Stahl.

**STÜWA Konrad Stükerjürgen GmbH**  
Gewerbegebiet Hemmersweg | Hemmersweg 80 | D-33397 Rietberg  
Tel.: +49 (0) 5244 407-0 • Fax: +49 (0) 5244 1670  
E-Mail: [info(at)stuewa.de](javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBuvwgyc0fg');) Homepage: [www.stuewa.de](http://www.stuewa.de)