**3.3.110 Steigleitung DN 100 (1.4571)**

Liefern und Einbau von Steigleitungen DN 100

Aus Material 1.4571, im Vollbad gebeizt und passiviert

mit folgenden Spezifikationen:

Nennweite: DN 100 (4“)

Durchmesser: AD: 114,3 mm

Wandstärke: 2,6 mm

Baulänge: 6,0 Meter

Verbindung: ZSM-Verbindung mit 2 Scherstäben und 2 O-Ringen

Werkstoff: 1.4571

Fabrikat der Planung: Stüwa Steigleitung

Typ: Euro Standard

liefern

**xx Stck. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3.3.120 Übergang Pumpe (1.4571)**

Liefern und Einbau von einem Steigleitungsübergang DN 100

aus Material 1.4571, im Vollbad gebeizt und passiviert

mit folgenden Spezifikationen:

Nennweite: DN 100 (4“)

Durchmesser: AD: 114,3 mm

Wandstärke: 2,6 mm

Verbindung: ZSM-Muffe mit 2 Scherstäben und 2 O-Ringen

Übergang Pumpe: 4“ Außengewinde

Werkstoff: 1.4571

Fabrikat der Planung: Stüwa Steigleitung

Typ: Euro Standard

liefern

**xx Stck. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3.3.130 Abstandshalter (1.4571) für Brunnenausbau DN 500**

Liefern und Einbau von Abstandshaltern für DN 100 (114,3 mm) Steigleitungen aus Material 1.4571, im Vollbad gebeizt und passiviert

mit 1 Schelle und 4 PVC Rollenzentrierungen.

liefern

**xx Stck. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**HINWEIS**: Im Rahmen des komplexen Stahlsortiments, kann individuell nach Ihrem Kundenwunsch produziert werden.  
Hier erhalten Sie nur als Beispiel Textbausteine. Diese ersetzen keine technische Auslegung durch ein Ingenieurbüro.

Kontaktieren Sie für eine Beratung oder ein projektbezogenes Angebot bitte unsere Fachabteilung Stahl.

**STÜWA Konrad Stükerjürgen GmbH**  
Gewerbegebiet Hemmersweg | Hemmersweg 80 | D-33397 Rietberg  
Tel.: +49 (0) 5244 407-0 • Fax: +49 (0) 5244 1670  
E-Mail: [info(at)stuewa.de](javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBuvwgyc0fg');) Homepage: [www.stuewa.de](http://www.stuewa.de)